Акт № 6
по результатам проведения плановой выездной проверки (далее контрольное мероприятие) в Администрации Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области
 (далее – объект контроля)

г. Болотное		«	12	»	февраля	20	25	г.	
место составления

Контрольное мероприятие проведено на основании п.6 плана проведения контрольных мероприятий администрацией Болотнинского района Новосибирской области как органа внутреннего муниципального финансового контроля (ВМФК) (ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ) на 2025 год, утверждённого Распоряжением Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 25.12.2024 №1307-р и Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 30.01.2025 № 95-р «О проведении плановой выездной проверки».
Тема контрольного мероприятия: 
Проверка осуществления расходов бюджета Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2024 году на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансов в Новосибирской области».
        Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок за счет субсидии на финансирование инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансов в Новосибирской области».
         Проверяемый период: с 01.01.2024 – 31.12.2024 год.
         Контрольное мероприятие проведено уполномоченным должностным лицом:
Шевень Марина Васильевна – главный специалист отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области.
         При проведении контрольного мероприятия проведены: 
- контрольные действия по документарному изучению в отношении отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля;
- контрольные действия по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, пересчета, контрольных обмеров.   
Срок проведения контрольного мероприятия
составил	5	рабочих дней с «	04	»	февраля	20	25		года по «	10		»	февраля	20	25	года.	
          Общие сведения об объекте контроля: Администрация Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (Администрация Боровского сельсовета) ИНН 5413101578, ОГРН 1025405225163, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 50300254.
Адрес места нахождения: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Бор, ул. Почтовая, д.1. Контактный телефон: 8 (383-49) 46-323, 8 (383-49) 46-210.
Перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде):
Все лицевые счета открыты в финансовом органе – администрация Болотнинского района Новосибирской области: 
- получатель бюджетных средств л/с 803130011, ЕКС 40102810445370000043, счет 03231643506064075101 Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск;
- средства временного распоряжения л/с 803130013, ЕКС 40102810445370000043, счет 03232643506064075101 Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск.
Фамилия, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде: 
Должность	Ф. И. О.	Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи	
Глава администрации	Бурунова Светлана Александровна	-	
Специалист 1 разряда	Шелякина Алёна Фёдоровна	-	

Настоящим контрольным мероприятием установлено:
    Перечень вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия 
(в соответствии с ч.8 статьи 99 ФЗ-44):
     1. Осуществление расходов бюджета Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2024 году на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансов в Новосибирской области» (приобретение спортивного и игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск»).
     2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
     3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.
     4. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.
    5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1. Осуществление расходов бюджета Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2024 году на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансов в Новосибирской области» (приобретение спортивного и игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск»).

Бюджетом Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2024 год были запланированы расходы на реализацию инициативного проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск в размере 700000,00 рублей (Соглашение б/н от 25.01.2024 г. «О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» в части приобретения спортивного и игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск», заключенным между Управлением финансов и налоговой политики Болотнинского района Новосибирской области и администрацией Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области).
Средства субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только для софинансирования инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор - на приобретение спортивного и игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск», прошедшего конкурсный отбор в соответствии с решением конкурсной комиссии от 10.11.2023 года №2.
       
Общие данные предоставленной в 2024 году субсидии+ средства местного бюджета +средства граждан на реализацию проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск»

Бюджет	Сумма субсидии (с учетом софинансирования), рублей	
ОБ	508500,00	
МБ	130000,00	
Средства граждан	61500,00	
	700000,00	

Все средства были использованы объектом контроля для оплаты обязательств администрации Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области перед Поставщиком по следующим Контрактам:
•	Муниципальный контракт №7511748 от 02.04.2024
Предмет контракта – поставка игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
Способ определения исполнителя – единственный поставщик.
Цена контракта – 482442,00 рублей.
•	Муниципальный контракт №7516624 от 03.04.2024
Предмет контракта – поставка спортивного оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
Способ определения исполнителя – единственный поставщик.
Цена контракта – 217558,00 рублей.

В соответствии с предоставленным заявлением на участие в конкурсном отборе инициативных проектов б/н от 04.09.2023, спортивно-игровая площадка «Островок здоровья» представляет собой:  качели двойные с гибкой подвеской – 1 шт., качели-балансир – 1 шт., игровой комплекс – 1 шт., качели «Диван» - 1 шт., баскетбольная стойка – 1 шт., тренажер «Имитация лыжной ходьбы» - 1 шт., тренажер «Шагоход» - 1 шт., тренажер «Велосипед» - шт., урна – 1 шт., информация о параметрах инициативного проекта не подлежит изменению в рамках его реализации (пп. 8 п. 8 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 N 201-п «О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов»). 
В ходе выездного мероприятия по месту нахождения объекта контроля: Новосибирская область, Болотнинский район, д. Витебск, установлено наличие уличного тренажера (СТ-20), не входящего в перечень оборудования инициативного проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск», но отсутствие баскетбольной стойки в количестве – 1 штука, указанной в заявлении на участие в конкурсном отборе инициативных проектов б/н от 04.09.2023.  
На основании информации, полученной по запросу от объекта контроля, 05.02.2024 года на сходе граждан в д. Витебск было принято решение о замене оборудования, что является недопустимым условием на основании подпункта 1 пункта 3 порядка предоставления и распределения субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», являющегося приложением №4 к государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 №567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области».

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По объектам указанных выше закупок: ОКПД2 – 32.30.14.121 - Тренажеры силовые; 28.99.32.120 – Качели; 28.99.32.110 – Карусели; 28.99.32.190 – Аттракционы прочие, не установлены правила нормирования в сфере закупок в соответствии со ст. 19  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (требование к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения).   

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
 цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком                                                                                                                                              (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги,
 начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

•	ИКЗ 243541310157854130100100010000000000	
Муниципальный контракт №7511748 от 02.04.2024
Предмет контракта – Поставка игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
Способ определения поставщика – единственный поставщик, основание п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ) (цена контракта не более 600000,00 рублей). Закупка проведена на электронной площадке РТС-Маркет (электронный магазин закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области).
Цена контракта – 482442,00 рублей.

•	ИКЗ 243541310157854130100100010000000000	
Муниципальный контракт №7516624 от 03.04.2024
Предмет контракта – Поставка спортивного оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
Способ определения поставщика – единственный поставщик, основание п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ) (цена контракта не более 600000,00 рублей). Закупка проведена на электронной площадке РТС-Маркет (электронный магазин закупок малого объема для государственных и муниципальных заказчиков Новосибирской области).
Цена контракта – 217558,00 рублей.
       По основанию п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком посредством применения метода или нескольких методов, указанных в ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ч. 4 ст. 93 44-ФЗ).
В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), при ее определении использована информация о ценах товаров, полученная по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, планируемых к закупке.
    В ответ на запросы заказчика о ценах товаров (исх. №16 от 21.03.2024 и исх. №17 от 21.03.2024) получены по два коммерческих предложения, отвечающих требованиям заказчика. Цена контракта определена по результатам проведения закупок – на основании предложений цены контракта участником закупки, признанного соответствующим требованиям, применяемым к участникам закупки.
Скан-копии запросов, коммерческих предложений и расчетов начальной (максимальной) цены контрактов были предоставлены для проверки.
Нарушений действующего законодательства при определении цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком не выявлено.

4. Соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

•	ИКЗ 243541310157854130100100010000000000	
Муниципальный контракт №7511748 от 02.04.2024
Предмет контракта – Поставка игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
•	Цена контракта – 482442,00 рублей.

Исполнение контракта:
Универсальный передаточный документ (акт) №83 от 24.06.2024 на сумму 482442,00 рублей.
Дата подписания документа заказчиком 25.06.2024. 
Экспертиза оказанных услуг проведена силами Заказчика.	Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Контракта
Приемка: производится в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Товара.	
п/п №243 от 26.06.2024 на сумму 42381,73 рублей,
п/п №244 от 26.06.2024 на сумму 89600,77 рублей, 
п/п №247 от 28.06.2024 на сумму 350459,50 рублей.	Оплата: в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной.	

•	ИКЗ 243541310157854130100100010000000000	
Муниципальный контракт №7516624 от 03.04.2024
Предмет контракта – Поставка спортивного оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск».
•	Цена контракта – 217558,00 рублей.

Исполнение контракта:
Универсальный передаточный документ (акт) №82 от 24.06.2024 на сумму 217558,00 рублей.
Дата подписания документа заказчиком 24.06.2024. 
Экспертиза оказанных услуг проведена силами Заказчика.	Срок поставки товара: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Контракта
Приемка: производится в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Товара.	
п/п №241 от 26.06.2024 на сумму 19118,27 рублей, 
п/п №242 от 26.06.2024 на сумму 40399,23 рублей,
п/п №246 от 28.06.2024 на сумму 158040,50 рублей.	Оплата: в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной.	

24.06.2024 была осуществлена приемка поставленного товара по Муниципальному контракту №7516624 от 03.04.2024 «Поставка спортивного оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск», 25.06.2024 была осуществлена приемка поставленного товара по Муниципальному контракту №7511748 от 02.04.2024 «Поставка игрового оборудования в рамках реализации проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск». В целях осуществления приёмки товара по указанным выше муниципальным контрактам, в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», силами заказчика проведена экспертиза поставленного товара, в части его соответствия условиям заключенного контракта.  По результатам проведенной экспертизы поставленный товар, соответствует условиям заключенных контрактов, о чем свидетельствует отметка на УПД №82 от 24.06.2024 г. и №83 от 24.06.2024 г.
Все спортивное и игровое оборудование, поставленное по условиям контрактов, установлено на спортивно-игровой площадке «Островок здоровья» в д. Витебск, находится в рабочем состоянии и используется для проведения досуга жителей всех возрастов деревни Витебск и её гостей:

№	Требования к поставляемому товару по условиям заключенного контракта 	Результаты проведенного осмотра на предмет соответствия фактически поставленного товара условиям заключенного контракта	
	Описание поставляемого товара по условиям контракта	Количество, шт.	Инвентарный номер	Описание товара по результатам обследования	
1	Качели -балансир предназначена для детей от 3 до 12 лет. 
Габаритные размеры качалки в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: H=795±30, L=2600±30, B=530±30 мм. 
Качалка-балансир должна представлять собой сборную конструкцию из неподвижного основания с боковыми декоративными накладками и качающегося балансира на 2 посадочных места. 
Металлические цельносварные элементы должны быть изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением.
Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской.
Сборка элементов качалки-балансира должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).
Основание качалки должно представлять собой цельносварной каркас из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, вспомогательные элементы основания из стальной профильной трубы диаметром не менее 21,3 мм и трубы 60x30. Кронштейны для крепления подшипникового узла к основанию должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм.
Декоративные накладки на основание должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и включать в себя: основание в виде полукруга и три накладки на каждое основание в виде силуэта цветка.
Качающийся балансир должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, ручка и рама для спинки должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Вспомогательные элементы качающегося балансира должны быть выполнены из стального листа толщиной не менее 2 мм.
Каждое посадочное место балансира должно быть оборудовано сиденьем, спинкой с настилом и ручкой. Ручки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Спинка балансира должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм. Настил на сиденье и спинку балансира должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. На балансире должны быть установлены два амортизатора из резины толщиной не менее 8 мм.
В узле качения балансира должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 201 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров.	1	0.108.52.0063	Качалка-балансир 
К-07.3 
(Зав. № 8438) 
Соответствует условиям контракта	
2	Игровой комплекс должен использоваться детьми от 6 до 12 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. 
Габаритные размеры комплекса в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: H=4320±30, L=4390±50, B=5540±50 мм. 
Игровой комплекс должен был выполнен в виде двух башен с закрепленными на них игровыми элементами. 
Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. 
Столбы деревянных башен должны быть выполнены из клееного соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. По всем кромкам столбов должно быть выполнено скругление радиусом не менее 8 мм или снята фаска не менее 8x45°. Верхние торцы деревянных столбов (кроме тех на которых устанавливается крыша) должны быть закрыты пластиковыми заглушками. 
Столбы деревянных башен должны устанавливаться на опоры с последующим бетонированием. Опоры должны изготавливаться из стальной трубы диаметром не менее 42,3 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм. (Допускается изготовление опор из стальной трубы сечением не менее 60x30 мм, стального уголка размером не менее 75x75 мм). 
Металлические цельносварные элементы должны быть изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением. 
Пол (игровая платформа) деревянной башни размером не менее 995x995мм должен представлять собой сборную конструкцию из рамы и настила. Рама для пола деревянных башен должна быть изготовлена цельносварной из стальной трубы сечением не менее 50x25 и стального листа толщиной не менее 4 мм. Настил для пола деревянных башен должен быть выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. 
Скат высотой не менее 1500 мм должен представлять собой сборную конструкцию из каркаса с поверхностью скольжения, бортиков и защитной секции стартового участка с защитной перекладиной. Цельносварной каркас ската должен быть изготовлен из стальной профильной трубы сечением не менее 40x25 мм, вспомогательные элементы каркаса из стальной трубы сечением не менее 20x20 и стального уголка сечением не менее 40x40 мм. Поверхность скольжения ската должна быть изготовлена из цельного листа нержавеющей стали не ниже марки 08X13 и толщиной не менее 1,5 мм. Радиус изгиба стального листа в нижней части окончания ската должен быть не менее 50 мм. Бортики, ограждающие поверхность скольжения ската, должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и высотой не менее 150 мм от поверхности скольжения. Стартовый участок ската длиной не менее 350 мм должен быть оборудован защитной секций высотой не менее 800 мм от поверхности. Защитная секция должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Защитная секция должна быть закреплена на столбах башни на кронштейны, изготовленные из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 и стальной полосы сечением не менее 4x40мм. Внутри защитной секции на высоте не менее 700 мм от поверхности должна быть установлена защитная перекладина из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм. 
Лестница высотой не менее 1500 мм должна представлять собой сборную конструкцию из боковин (тетив), ступенек, ограждений, столба с металлической опорой под бетонирование. Боковины (тетивы) лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 24 мм со сквозными пазами для установки и удержания ступенек. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры ФСФ толщиной не менее 24 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Торцы ступенек из ламинированной фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. Поручни лестницы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Поручни лестницы должны иметь не менее 4-х сквозных пазов для удобства захвата при хождении. Опорный столб лестницы должен быть выполнен из соснового бруса сечением не менее 95x95 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. Опорный столб должен устанавливаться на металлическую опору с последующим бетонированием. Опора должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. 
Приставной столб с накладкой должен быть выполнен из соснового бруса толщиной не менее 95x95 мм, декоративной накладки в виде щита из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Торец столба должен закрываться пластиковой декоративной заглушкой. 
Наклонная канатная лестница должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 33,5 мм. На лестнице должен использоваться комбинированный полипропилен-сталь канат диаметром не менее 16 мм. Канат должен состоять из полипропиленового сердечника и не менее шести прядей стальной канатной проволоки в травмобезопасном и атмосфероустойчивом покрытии. В местах соединения каната с металлическими конструкциями должны быть установлены стальные коуши, предотвращающие истирание каната. Петля каната с коушем должна быть опрессована алюминиевой втулкой исключающей выскальзывание каната. В узлах пересечения канатных стропов должны быть использованы разъемные пластиковые соединители, предотвращающие соскальзывание канатов. 
Приставной шест “Ромашка” должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, и трубы диаметром не менее 42,3 мм, стальной профильной трубы сечением не менее 30x60 мм, стальной полосы сечением не менее 4x40 мм. На ступеньках шеста должна использоваться влагостойкая ламинированная фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерных ступенек должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. 
Лаз скала должен быть изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. Канат для лазания должен быть закреплен на стальной трубе диаметром не менее 26,8 мм. Диаметр каната должен быть не менее 22 мм. 
Крыша должна быть выполнена в стиле “Крепость”. Фронтоны крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Каркас крыши и флаг должны быть выполнены из профильной трубы сечением не менее 20x20 мм. 
Ограждение на деревянную башню должно быть выполнено в стиле “Крепость” из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм с декоративными накладками в виде скрещенных мечей. 
Игровой комплекс должен состоять из: 
Лестница фанерная H=1500 мм; 
Ската высотой H=1500 мм; 
Наклонной канатной лестницы; 
Башни деревянной с высотой пола 1500 мм; 
Приставной деревянной башни с высотой пола 1500 мм; 
Лаза с фанерными ступенями по винтовой линии (Ромашка); 
Лаза вертикального с прорезными ступеньками (Скала); 
Каната хлопчатобумажного; 
Столба приставного с декоративной накладкой “Щит”; 
Ограждения на деревянную башню в стиле “Крепость”; 
Крыши в стиле “Крепость”. влагостойкая ламинированная фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерных ступенек должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. 
Лаз скала должен быть изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. Канат для лазания должен быть закреплен на стальной трубе диаметром не менее 26,8 мм. Диаметр каната должен быть не менее 22 мм. 
Крыша должна быть выполнена в стиле “Крепость”. Фронтоны крыши должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Каркас крыши и флаг должны быть выполнены из профильной трубы сечением не менее 20x20 мм. 
Ограждение на деревянную башню должно быть выполнено в стиле “Крепость” из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм с декоративными накладками в виде скрещенных мечей. 
Игровой комплекс должен состоять из: 
Лестница фанерная H=1500 мм; 
Ската высотой H=1500 мм; 
Наклонной канатной лестницы; 
Башни деревянной с высотой пола 1500 мм; 
Приставной деревянной башни с высотой пола 1500 мм; 
Лаза с фанерными ступенями по винтовой линии (Ромашка); 
Лаза вертикального с прорезными ступеньками (Скала); 
Каната хлопчатобумажного; 
Столба приставного с декоративной накладкой “Щит”; 
Ограждения на деревянную башню в стиле “Крепость”; 
Крыши в стиле “Крепость”.	1	0.108.52.0064	Игровой комплекс 
ИК-01.13 
(Зав. № 5592)
Соответствует условиям контракта	
3	Качели «Диван» с предназначены для благоустройства парков, скверов и т.п. общественных пространств. 
Габаритные размеры качели в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: H=2190±10, L=2725±10, B=1460±10 мм. 
Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, сиденье на гибком подвесе со спинкой, двух декоративных накладок на боковинах. 
Сборка элементов качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). 
Металлические цельносварные элементы должны быть изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми полиэфирными, нанесенными электростатическим напылением. 
В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. 
Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 5мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, уголка 32x32 мм. 
Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 5мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Элемент жесткости в верхней части перекладины должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм и иметь высоту не менее 110 мм. 
Сиденье должно иметь не менее 4-х гибких элементов подвеса, выполненных из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. Каркас сиденья на подвесе должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, профильной трубы сечением не менее 20x20 мм, стального листа толщиной не менее 2 мм. Сиденье подвеса должно быть выполнено со спинкой и боковыми ручками. На спинке и сидении должен быть настил из сосновой доски толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок пола должна иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. 
В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 201 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров. 
Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры ФСФ должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. 	1	0.108.52.0065	Качели «Диван» 
К-02.2
(Зав. № 5593)
Соответствует условиям контракта	
4	Качели двойные с гибкой подвеской предназначены для детей от 1 до 3 лет, второе посадочное место для детей от 4 до 12 лет. Габаритные размеры качели в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: H=2190±10, L=2725±10, B=1460±10 мм. Качели должны представлять собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 2 подвеса, 2-х разновозрастных одноместных сидений на гибких подвесах, декоративных накладок на боковины. Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. Боковины качели должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 48 мм, стального листа толщиной не менее 5мм, вспомогательные элементы боковины из стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм, уголка 32x32 мм. Перекладина для крепления подвесов должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 60 мм, стального листа толщиной не менее 5мм. Кронштейны для крепления гибкого подвеса к перекладине должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. Элемент жесткости в верхней части перекладины должен быть изготовлен из стального листа толщиной не менее 2 мм и иметь высоту не менее 110 мм. 
Декоративные накладки на боковины должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 12 мм. Детали из влагостойкой фанеры ФСФ должны иметь скругление кромок радиусом не менее 3 мм. 
Подвес качели должен быть выполнен из короткозвенной цепи сечением не менее 6 мм. На цепях подвеса должны быть установлены защитные накладки высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук. 
Одноместное сиденье подвеса (для детей от 1 до 3 лет) должно быть выполнено по типу “колыбель” таким образом, чтобы боковое, переднее и заднее ограждение, образуя замкнутый каркас, полностью удерживало ребёнка с 4-х сторон. Основание сиденья, вертикальное стойки ограждения и горизонтальные перекладины ограждения должны быть выполнены из атмосферостойкой резины. Обрезиненное основание должно быть усилено внутри металлической пластиной. 
Одноместное сиденье подвеса (для детей от 6 до 12 лет) должно представлять собой прямоугольную площадку, выполненную из атмосферостойкой резины и усиленную внутри металлической пластиной. В узлах вращения качели должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 201 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе). Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров. 	1	0.108.52.0067	Качели двойные с гибкой подвеской
К-04.11
(Зав. № 5589)
Соответствует условиям контракта	
5	Карусель предназначена для детей от 4 до 12 лет. 
Габаритные размеры карусели в установленном виде с учетом допустимых отклонений должны быть не менее: H=630±15, L=1650±10, B=1650±10 мм. 
Карусель должна представлять собой конструкцию из неподвижного основания и вращающейся платформы на 6-посадочных мест. Неподвижное основание карусели должно быть выполнено цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм. 
Вращающаяся платформа должна быть выполнена цельносварной из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 и стальной трубы диаметром не менее 26,8 мм. Вспомогательные элементы платформы должны быть выполнены из стальной трубы диаметром не менее 21,3 мм, стального уголка сечением не менее 32x32 мм, стального листа толщиной не менее 4 мм. 
Неподвижное основание и вращающаяся платформа должны быть соединены между собой ступицей не менее чем с 2-мя роликовыми радиально-упорными подшипниками № 308 установленными попарно (либо другими, не уступающими по характеристикам). Ступица должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм. Корпуса для установки подшипников должны быть изготовлены методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров. Вал для установки подшипников должны быть изготовлены из стального прутка сечением не менее 50 мм. Подшипниковые узлы должны быть защищены от попадания пыли, влаги и т.п. загрязнений. Конструкция подшипниковых узлов должна предусматривать возможность периодического смазывания их консистентной смазкой. 
На вращающейся платформе должен быть установлен настил из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм с односторонней рифленой поверхностью. Торцы фанерного настила должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. 
Сиденья карусели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.  	1	0.108.52.0068	Карусель
К-06
Соответствует условиям контракта	
6	Тренажер СТ -20 предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “тяга к груди” и упражнения “жим от груди” и развития мышц рук и грудных мышц. 
Габаритные размеры тренажера должны быть не менее: H=1760±10, L=975±10, B=1945±10 мм. 
Тренажер должен представлять собой конструкцию из неподвижного каркаса и 2-х подъемных сидений для выполнения упражнений “тяга к груди” и “жим от груди”. Конструкция тренажера должна позволять ступенчато (не менее двух ступеней) регулировать усилие выполняемых упражнений. 
Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм и стальной трубы сечением не менее 40x80мм. 
Каркас подъемных сидений тренажера должен быть выполнен из стальных труб сечением не менее 50x50 и 50x25 мм. 
Ручки тренажера должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм и 33,5 мм. Вертикальная тяга должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42 мм, горизонтальные тяги из стальной профильной трубы сечением не менее 40x40 мм. 
Места крепления буксы с подшипниками к каркасу и тягам должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. 
В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения № 201 (либо другими, не уступающими по характеристикам), установленные попарно в буксе, стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. 
Спинка и сидение тренажера должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм. Торцы фанеры должны быть обработаны защитным составом для предотвращения попадания влаги. 
Для смягчения удара сидения на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. 	1	0.108.52.0057	Тренажер 
СТ-20 
(Зав. № 5585) 
Соответствует условиям контракта	
7	Тренажер СТ- 30 предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “поперечный шпагат” и для развития ягодичных мышц и мышц ног. 
Габаритные размеры тренажера должны быть не менее: H=1415±10, L= 635±10, B=725±10 мм. 
Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80, 40х80 мм. Ручка на каркасе должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм и профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. 
Качающиеся ступени тренажера должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 42 мм, профильной трубы сечением не менее 40x40мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Для смягчения удара при качении ступени на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. 
Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. 
В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения № 201 (либо другими, не уступающими по характеристикам), установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. 	1	0.108.52.0058	Тренажер
СТ-30 
(Зав. № 5586) 
Соответствует условиям контракта	
8	Тренажер СТ-31 предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения упражнения “ходьба на лыжах”. Дает хорошую тренировку для сердца, укрепляет мышцы живота, передних, задних и боковых бедренных мышц, боковых мышц поясницы, мышц спины, мышц рук и груди. 
Габаритные размеры тренажера должны быть не менее: H=1515±10, L= 605±10, B=1535±10мм. Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее 80x80 мм, и профильной трубы сечением не менее 25x25 мм. 
Качающиеся ступени тренажера должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x50мм, место установки стопы должно быть выполнено из стального горячекатаного листа с рифлёной поверхностью толщиной не менее 4 мм, с окантовкой по периметру из стальной полосы сечением не менее 2x40 мм. Подвижные ручки (лыжные палки) должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм, профильной трубы сечением не менее 40x40мм 
Места крепления буксы с подшипниками должны быть изготовлены из стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. 
В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения № 201 (либо другими, не уступающими по характеристикам), установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. 
Для смягчения удара ручек на каркасе должен быть установлен резиновый отбойник высотой не менее 30 мм. 	1	0.108.52.0060	Тренажер
СТ-31
(Зав. № 5587) 
Соответствует условиям контракта	
9	Тренажер СТ- 32 предназначен для детей от 12 лет и применяется для выполнения имитации езды на 
велосипеде, для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног. 
Габаритные размеры тренажера должны быть не менее: H=957±10, L=847±10, B=430±10. 
Неподвижный каркас тренажера должен быть выполнен цельносварным из стальной профильной трубы сечением не менее: 60x60, 50x25,25x25мм и стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм. 
Подвижные педали должны быть выполнены из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 мм, стального горячекатаного листа толщиной не менее 5 мм. 
В узлах вращения должны быть использованы подшипники качения № 201 (либо другими, не уступающими по характеристикам), установленные попарно в буксе, изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 40 мм. 
Вращающиеся тяги кривошипа из стального горячекатаного листа толщиной не менее 8 мм. В узлах вращения должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 206 (либо другие, не уступающими по характеристикам). Подшипники должны быть установлены в корпусе (буксе) изготовленной из стального прутка круглого сечения диаметра не менее 80 мм методом механической (токарной) обработки. 	1	0.108.52.0062	Тренажер 
СТ-32
(Зав. № 5583)
Соответствует условиям контракта	
Все поставленное оборудование является основными средствами, в бухгалтерском учете оприходовано по фактической стоимости и отражено в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, единым планом счетов и инструкцией, утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (основание: оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну»).
  Таким образом, фактически поставленный товар соответствует условиям заключенных контрактов и цели осуществления закупок.
Нарушений сроков поставки, приемки, оплаты за поставленный товар не выявлено.
   
5.Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что поставленное оборудование по муниципальным контрактам № 75117748 от 02.04.2024 и №7516624 от 03.04.2024 соответствует цели осуществления закупки и используется по назначению. 
Спортивно-игровая площадка «Островок здоровья» смонтирована, оборудование на ней установлено. 

Информация о результатах контрольного мероприятия:
	        Расходы бюджета Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области в 2024 году на реализацию инициативного проекта «Строительство спортивно-игровой площадки «Островок здоровья» в д. Витебск» в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» осуществлены по целевому назначению.
	        Нарушений действующего законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупок по поставке спортивного и игрового оборудования в 2024 году не выявлено.
	         По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено, что при заключении муниципального контракта на поставку спортивного оборудования баскетбольная стойка была заменена на тренажер СТ-20 по просьбе жителей (сход граждан д. Витебск № 1 от 05.02.2024г.), что нарушает требование пп. 8 п. 8 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 06.06.2017 N 201-п «О реализации на территории Новосибирской области инициативных проектов». 
        Так как, в текущем году планируются расходы бюджета Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на реализацию инициативного проекта «Строительство спортивной площадки в п. Бор» в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», необходимо учесть выявленное нарушение по результатам данного контрольного мероприятия в дальнейшей работе и предпринять все необходимые меры для его предотвращения в дальнейшем.    
   
Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

       Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия:
Главный специалист отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области						М. В. Шевень	
(должность)
		(дата)		(подпись)		(инициалы и фамилия)	
Копию акта контрольного мероприятия получил:  
Глава администрации Боровского сельсовета	 					С.А. Бурунова	
                                   (должность)			(дата)		(подпись)		(инициалы и фамилия)	
							
Директор МКУ Центр обеспечения Болотнинского района						С. И. Бутько	
(должность)		(дата)		(подпись)		(инициалы и фамилия)